\*\* VERSIÓN DE MUESTRA GRATIS \*\*

[Logo de la organización]

[Nombre de la organización]

**PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTÁNDAR PARA PELIGROS DE TRABAJOS EN ALTURA**

|  |  |
| --- | --- |
| Código: |  |
| Versión: | 0.1 |
| Creado por: |  |
| Aprobado por: |  |
| Fecha de la versión: |  |
| Firma: |  |

**Lista de distribución**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Copia Nro. | Distribuida a | Fecha | Firma | Devuelta | |
| Fecha | Firma |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Historial de modificaciones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Creado por** | **Descripción de la modificación** |
|  | 0.1 | 45001Academy | Descripción básica del documento |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Tabla de contenidos**

[1. Objetivo, alcance y usuarios 3](#_Toc32914355)

[2. Documentos de referencia 3](#_Toc32914356)

[3. Identificación de peligros de trabajos en altura 3](#_Toc32914357)

[4. Controles de seguridad en el trabajo para los riesgos del trabajo en altura 4](#_Toc32914358)

[5. Medidas para reducir los riesgos 5](#_Toc32914359)

# Objetivo, alcance y usuarios

El objetivo de este documento es definir medidas de protección para los peligros de trabajos en altura identificados.

Este documento aplica a todos los lugares de trabajo en [nombre de la organización] donde la emergen peligros de trabajos en alturas.

Los usuarios de este documento son todos los empleados de [nombre de la organización] que se encuentren en lugares de trabajo con peligros de trabajos en alturas identificados.

# Documentos de referencia

* Norma ISO 45001:2018, cláusula 8.1
* Manual de SST
* Política de SST
* Objetivos de SST
* Procedimiento para abordar los riesgos y oportunidades y los peligros de SST
* Procedimiento para el control operacional
* Procedimiento para la preparación y respuesta ante emergencias
* Lista de partes interesadas, requisitos legales y otros requisitos

# Identificación de peligros de trabajos en altura

Trabajar a más de 2 metros (medido desde las plantas de los pies del trabajador hasta el suelo) se considera trabajar en altura. Caer desde alturas suele ser un riesgo inaceptable para las organizaciones cuyas operaciones incluyen este tipo de trabajo.

\*\* FIN DE MUESTRA GRATIS \*\*